1.- Vamos a MENU > INSTALACION DEL SISTEMA > BORRAR RESTAURAR

     INFORMACION > AJUSTES DE FABRICA > OK.

2.- Ingresamos la clave 0000.

3.- En el cuadro de dialogo pulsamos OK. el receptor se reiniciara.

**Power Scan:**

Ahora vamos a aprender como cargar los TP mediante el sistema de POWER SCAN (cada TP contiene un paquete de canales que sumados nos dan un total de 184 canales).

1.- Vamos a MENU > INSTALACION > POWER SCAN > OK

2.- En satélite seleccionaremos:            AMAZONAS 61,0 W

3.- En MODO colocamos la opción                  ALL

4.- En TIPO  colocamos la opción  H ó V   dependiendo de la polaridad de la

     antena.

5.- En FREC INICIO     tecleamos                  10700   y  OK.

6.- En FREC FIN         tecleamos                  11500   y  OK.

7.- Vamos a la última opción BUSCAR INICIO y damos un OK con el control.



8.- Iniciara un primer escaneo buscando los TP´S que están transmitiendo, al

     finalizar se dará inicio a un segundo escaneo en el cual el receptor obtendrá la

     lista de canales definitiva.

9.- Obtendremos un total de 182 canales de video y 14 canales de audio,

     damos clic en OK.

10.- Por ultimo cuando hayamos finalizado pondremos un canal cualquiera en pantalla

      saldrá la siguiente información:



si esta en español el aviso dira:

**CANAL CODIFICADO**

**nagra II AU: ON**

Debemos esperar hasta que se active la lista de canales tomara entre 5 a 10 minutos, y listo ya podemos disfrutar de la señal.